**Anmeldelse af asbestaffald**

|  |
| --- |
| Bygherren skal anmelde asbestaffald til den respektive kommune, som anviser korrekt affaldshåndtering, godkendt transportør og godkendt modtager af asbestaffaldet. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før opstart af arbejdet. Arbejdet må ikke påbegyndes, før bygherren har modtaget en klassificering af affaldet og en anvisning af godkendt transportør og modtager af asbestaffaldet fra kommunen (eller tidligst 14 dage efter anmeldelse af asbestaffaldet er indsendt, hvis ikke kommunen har svaret).Hvordan anmeldelsen skal foretages, varierer fra kommune til kommune. * [Start på Virk.dk](https://virk.dk/myndigheder/kommuner/selvbetjening/Anmeld_bygge-_og_anlaegsaffald/)
* Vælg Kommune
* Vælg Start selvbetjening og følg anvisningerne herfra.

En del kommuner anvender portalen Bygningsaffald.dk |
| **Anmeldelsesdato:** |  |
| **Bygherrens navn og adresse:** |  |
| **Byggepladsens/bygningens adresse:** |  |
| **Byggepladsens/bygningens matrikelbetegnelse:** |  |
| **Dato forventet start af arbejdet:** |  |
| **Navn og adresse på den, der har udført asbestkortlægningen:** |  |
| **Dato for asbestkortlægningen:** |  |
| **Byggeår og evt. renoveringsår for bygning(er):** |  |
| **Forekomst og koncentration asbest:** |  |
| **Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver samt beskrivelse af screeningen, der ligger til grund for materialeprøver, herunder****Indledende undersøgelse af, hvilke data der er tilgængelige om bygning(er) eller dele heraf herunder analyse af stamdata og tegninger, fx BBR data og info fra bygningsejer** |  |
| **Placering af materialet med asbest angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl** |  |
| **Hvordan asbest gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret** |  |
| **Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med asbest er planlagt saneret, udsorteret, fjernet og håndteret** |  |
| **De forventede affaldsmængder og -typer af asbest i kg eller m3 fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner****17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest****17 06 05 Asbestholdige byggematerialer****17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støvende** |  |
| **Affaldstransportør, som påtænkes anvendt, og dokumentation for, at transportøren er godkendt til transport af asbest i** [**Affaldsregistret**](https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx) |  |
| **Modtager af asbestaffaldet, som påtænkes anvendt, og dokumentation for et modtageren er godkendt til at modtage asbestaffald i** [**Affaldsregistret**](https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx) |  |